	附件1（图片仅供参考）

	宁南县中医医院配套设施设备采购报价明细表

	序号
	名称
	图片
	规格及参数
	数量
	单位
	单价（元)
	小计(元）

	1
	厨房抽油烟机油网烟罩
	[image: image1.png]



	1.规格：6500mm*1200mm*500mm（±5mm），优质不锈钢1.0mm
	6.5
	米
	
	

	2
	厨房抽油烟机集烟箱
	[image: image2.png]



	1.规格：500mm*500mm（±5mm）；                                                                                                     2.采用优质不锈钢1.0mm拉丝板材
	6.5
	米
	
	

	3
	厨房抽油烟机烟管、弯头、变径
	[image: image3.png]



	1.规格：500mm*500mm（±5mm）；                                                                                                     2.采用优质不锈钢1.0mm拉丝板材，弯头3个，变径2个
	5
	米
	
	

	4
	厨房抽油烟机后封板
	[image: image4.png]



	1.规格：6500mm*25mm                                  2、采用优质不锈钢1.0mm拉丝板材
	6.5
	米
	
	

	5
	厨房抽油烟机软连接
	[image: image5.png]



	采用优质帆布现场制作
	1
	套
	
	

	6
	厨房抽油烟机过载保护器
	[image: image6.png]&
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	起到保护电机、启动作用
	1
	台
	
	

	7
	厨房抽油烟机风柜
	[image: image7.png]



	1.规格：22寸；                                                                                                                         2.高压力型；
3.功率：7.5KW，380V；                                                                                                                 4.全铜电机；5、配电机保护器一台；                                                                                                                   6.优质镀锌铁外壳，电解油烟扇芯 喷涂壳体，钢结构柜架，环保型隔音装置，配加强型弹簧减震器，外观平整无翘曲现象，放置平稳无晃动。
	1
	台
	
	

	8
	四眼炉
	[image: image8.png]



	规格：800mm*800mm*（800+50）mm（±10mm）；
2.电压/功率：380v/14 kW （3.5 Kw*4）；
3.材质：SUS201不锈钢,面板厚1.25，侧板201,厚1.0 ，面板为一次性折弯无焊接，更加坚固耐用 ；
4.中心点发热技术，解决受热盲点，均匀受热，火力猛，台面一体成型，IPX6标准防水设计，清洁更方便，高强度不锈钢外壳，拉丝不锈钢面板；
5.锅具防干烧，线盘高温保护，超温保护更灵敏，高标准防漏电处理加特有防静电设计,自动保护功能，强效防辐射；

6.风机延时2分钟关断，散热彻底，延长机芯寿命；
7.数字化机芯，拥有36项故障自动检测保护功能。
	1
	台
	
	

	9
	一大一小双眼电磁灶（带锅）
	[image: image9.png]



	1.规格：1900mm*1100mm*（800+400）mm（±10mm）；
2.电压/功率：380V/20kW*1，380V/15kW*1；
3.材质：采用SUS201#不锈钢,面板厚1.20mm，侧板厚1.0mm；
4.锅具：材质409#、25mm厚的不锈铁，外径800mm1个，外径450mm1个；
5.中文显示代码、开关机功能，让操作更人性化；
6.档位对应功率显示，直观、人性化操作；
7.配置8档横拨式磁感开关；
8.面板为一次性折弯无焊接，防水防污垢，具备国家IPX6防护等级；9.机芯采用分层次散热结构，机芯外壳全密封设计，采用黑色汽车烤漆机箱达到绝缘效果；10.采用数字信号处理器。
	1
	台
	
	

	10
	保鲜工作台
	[image: image10.png]



	1.尺寸：≥1800*760*800（mm）；温度：+10℃～-1℃；电源220V50Hz，功率：≥200W；
 2.台面、门板、侧板、内板食品级201材质，耐腐蚀、高硬度；配备可调节可拆卸网架2个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏；
3.在实验室38度的温度环境下也能正常制冷；制冷稳定；使用环保冷媒；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm； 前置出风口。                                        
	1
	台
	
	

	11
	平头汤炉
	[image: image11.png]



	1.规格：700mm*850mm500+700mm（±10mm）；
2.电压/功率：380V/15kw；
3材质：采用高强度不锈钢外壳，拉丝不锈钢面板SUS201#不锈钢,面板厚1.0mm，侧板厚0.8mm；
4.锅具：材质409#、25mm厚的不锈铁，微晶面板Ø400mm；
5.中文显示故障代码、开关机功能，让操作更人性化；
6.八档横拨式磁感开关，对应功率显示，直观、人性化操作；
7.锅具防干烧，线盘高温保护，超温保护更灵敏，数字化机芯，拥有36项故障自动检测保护功能
	1
	台
	
	

	12
	平底汤锅
	[image: image12.png]



	规格直径250mm*高250mm，双层焊边304#不锈钢                             
	4
	个
	
	

	13
	24盘双门蒸饭车
	[image: image13.png]



	1.电压380V ，功率≤24KW，输入蒸汽压力0.02 Mpa；
2.蒸制量≥96KG，蒸饭时间≤45分钟；
3.电汽两用蒸饭柜，不锈钢板制作，整体环保发泡层保温，内胆圆弧设计便于清洁保养，故障报警，门板带有温度表，显示箱体内温度，机制支承条，自动进水，防干烧，带溢水保护功能，带有定时功能，可自行设置使用时间。
	1
	台
	
	

	14
	双孔残渣台（带后挡水）
	[image: image14.png]



	1.规格：1500mm*700mm*800mm+150mm（±10mm），台面开2个（上350mm下280mm±5mm）残孔；
2.采用不锈钢板材制作，台面板厚度≥1.0mm加强处理；立柱为Φ38*≥1.0mm不锈钢管，配不锈钢可调子弹脚。
	1
	台
	
	

	15
	保温售餐台
	[image: image15.png]



	1.规格：1800mm*700mm*800mm（±10mm）；
2.面板材质：不锈钢；台面板材厚度≥1.0mm；
3.围板、加强筋板材厚度≥1.0mm；
4.立柱：采用φ≥50mm的圆形重力调节脚，厚度≥1.0mm；
5.装有自控温电热管，功率：≥3KW。
	2
	台
	
	

	16
	双层操作台
	[image: image16.png]



	1.规格：1500mm*700mm*800mm（±10mm）；2、材质：不锈钢；面板板材厚度≥1.0mm，面板内衬厚度15mm木工板；
3.层板、加强筋板材厚度≥1.0mm，面板、层板下均需使用加强筋焊接加固；
4.立柱：φ38mm不锈钢调节脚；
	2
	台
	
	

	17
	炉拼台
	[image: image17.png]



	1.规格：400mm*1100mm*800+400mm (±5mm）；
2.材料采用不锈钢板制作，台面厚度≥1.0mm,背板,层板厚度≥1.0mm,脚为不锈钢管，配可调节子弹脚。
	2
	台
	
	

	18
	双通工作台
	[image: image18.png]



	1.尺寸：≥1800*760*800（mm）；
2.面板采用304# 1.2mm优质不锈钢，层板、侧板、围板、趟门面板均采用304# 1.0mm优质不锈钢制作；中置内层板；
3.面板及内层板板下均采用U型加强筋加固；
4.柜门采用滑轮滑动结构；
5.采用不锈钢重力脚做支撑立柱；
6.配置不锈钢可调脚，可调节高度。
	1
	台
	
	

	19
	双层送餐车
	[image: image19.png]



	1.规格：900mm*600mm*850mm（±10mm）；
2.材质：不锈钢，层板≥1.0mm，其他材质厚度≥0.8mm；
3.把手：采用圆形钢管制作，厚度1.0mm，
4.活动脚轮，耐磨、静音、2个定向，2个万向
	1
	台
	
	

	20
	不锈钢餐盘
	[image: image20.png]



	304#不锈钢，加厚电解，大六格餐盘,厚度大于1.2mm.                                          
	200
	个
	
	

	21
	双层汤碗
	[image: image21.png]



	规格直径115mm，双层焊边304#不锈钢。                             
	200
	个
	
	

	22
	不锈钢成人勺子
	[image: image22.png]



	304#不锈钢材质，与汤碗搭配赠送。                       
	200
	个
	
	

	23
	四层货架
	[image: image23.png]



	1.整体采用不锈钢制作，管材厚度≥1.0mm；
2.立柱采用≥38mm×38mm×1.0mm厚不锈钢管；
3.配不锈钢可调子弹脚；
4.尺寸：≥1500*500*1550（mm）。
	2
	台
	
	

	24
	不锈钢水槽
	[image: image24.png]



	采用不锈钢304板材，面板厚1.2mm，可调式子弹脚。
	5
	台
	
	

	25
	米面架
	[image: image25.png]



	1.尺寸：≥1000*500*200mm立柱采用38mm*38mm*1.0mm不锈钢矩管制作；
2.栅格采用38mm*25mm*1.0mm不锈钢矩管焊接；
3.配置不锈钢可调子弹脚；
	1
	台
	
	

	26
	双门高温消毒柜
	[image: image26.png]



	1.双门，全不锈钢外壳，整体发泡；外形参数：宽1160*厚535*高1870mm，容积：620L,功率：1870W；
2.电热方式高温消毒，120℃以上保持时间≥15分钟，对大肠杆菌的平均杀灭对数值均为＞3，对脊髓灰质炎病毒的平均灭活对数值均为＞4，是合格的二星级消毒柜；
3.无指纹全无磁不锈钢箱体；加深加粗全无磁导轨式四层快餐盘专用层架；隐藏式发热体，热风循环，保证柜体内部温度均匀，精确控温，防止过热或者过压；子弹头柜脚；带独立温度显示器；
	2
	台
	
	

	27
	留样柜
	[image: image27.png]



	1.产品尺寸：600mm*630mm*1780mm（±10mm）；
2.功率：≤200W，电压：220V~50Hz；
3.温度范围：-5℃～+8℃；总展示面积：≥0.33㎡；容积：≥262L；总能量消耗：≤1.18kWh/24h；
4.温控类型：电脑/数显；门数：单门；钢化玻璃门铝合金边框；采用四个万向脚轮（前轮带刹车）；
5.双人双锁设计，带数字温度显示
	1
	台
	
	

	28
	卧式冷柜
	[image: image28.png]



	1.总容积：≥400L；
2.额定电压：220V；
3.功率：300W；
4.能效等级：二级能效；
5.制冷方式：直冷；6.CCC强制性认证：是；
7.开门方式：顶开门；
8.压缩机：定频；
	1
	台
	
	

	29
	四门双温冰箱
	[image: image29.png]



	1、.尺寸：≥1200*700*1950（mm）；冷藏室温度：+10℃～-1℃；冷冻室温度：-10℃～-18℃；电源220V50Hz，功率：≥660W；门数：四门；
2.门板、侧板、内板食品级201材质，耐腐蚀、高硬度；配可调节可拆卸网架6个，可放置1/1或2/1GN盆；带可刹停万向脚轮；带除霜水自蒸发系统，无需接地漏；
3、.在实验室38度的极端温度环境下也能正常制冷；制冷稳定；使用环保冷媒；箱体整体发泡，柜体厚度≥50mm，保温效果更好。  
	1
	台
	
	

	30
	蔬菜保鲜柜
	[image: image30.png]



	1.总容积：≥950L；
2.额定电压：220V；
3.功率：200-400W；
4.能效等级：二级能效；
5.制冷方式：直冷；6.CCC强制性认证：是；
7.开门方式：对开门；
8.CCC强制性认证：是。
	1
	台
	
	

	31
	洗手池热水器
	[image: image31.png]



	1.电源：220V/50Hz；
2.额定容量：80L；
3.外形参考尺寸（长×宽×厚）：约780×450×450mm；
4.额定功率：≥2000W；
5.内胆：搪瓷内胆，带防腐镁棒，适用自来水供水；
6.额定水压：0.02MPa～0.7MPa。；
7.温度调节范围：30℃～75℃；
8.电脑数显，可设定温度，具备恒温保温功能；
	1
	台
	
	

	32
	油烟机
	[image: image32.png]



	1.尺寸：长895mm 宽893mm 高350mm(±5mm)；
2.额定电压：220V；
3.出风口径：180mm；
4.能效等级：一级能效；
5.半消声室噪声：71dB(A)；
6.最大静压：1100Pa；
7.CCC强制性认证：是。
	7
	台
	
	

	33
	电磁炉（配炒锅）
	[image: image33.png]



	1.尺寸：长380mm 宽300mm 高74mm(±5mm)；
2.额定电压：220V；
3.额定功率：3000W；
4.能效等级：三级能效；
5.控温方式：隐藏式控温；
6.加热方式：发热盘；
7.CCC强制性认证：是；
8.配锅。
	7
	台
	
	

	34
	电压力锅
	[image: image34.png]



	1.尺寸：长334mm 宽260mm 高217mm(±5mm)；
2.额定电压：220V；
3.额定功率：700W；
4.能效等级：二级能效；
5.总容积：2L；
6.加热方式：IH（电磁发热）；
7.CCC强制性认证：是；
8.压力值：无压力。
	7
	台
	
	

	35
	单门冰箱
	[image: image35.png]



	1.尺寸：宽505mm 深570mm 高1718mm(±5mm)；
2.额定电压：220V；
3.综合耗电量：0.54kW·h/24h；能效等级：一级能效；
4.总容积：220L；
5.制冷方式：直冷；噪声：≤38db；
6.CCC强制性认证：是；
7.开门方式：单向三开门；
8.循环方式：单循环；
9.压缩机：定频、IEC安全标准；
10.CCC强制性认证：是
	7
	台
	
	

	36
	全自动波轮洗衣机
	[image: image36.png]



	1.尺寸：宽550mm 深570mm 高935mm(±5mm)；
2.额定电压：220V；
3.洗涤容量：10KG；
4.能效等级：一级能效；
5.洗净比：1.03；
6.内筒材质：不锈钢；
7.CCC强制性认证：是；
8.脱水转速：650转/分钟。
	7
	台
	
	

	合计（元）
	


	附件2（图片仅供参考）
宁南县中医医院业务用房配套家具报价表

	序号
	名称
	图片
	规格及参数
	数量
	单位
	单价（元）
	小计（元）

	1
	餐桌
	[image: image37.png]



	1.桌尺寸：长1400mm 宽700mm 高750mm(±5mm)；
2.基材：橡木；
3.桌面承重：150-200kg；
4.经过防潮，防火，防腐处理，游离甲醛释放量小于0.9MG/L,符合国家环保标准。油漆环保高级聚脂油漆，表面光滑亮丽。
	36
	张
	
	

	2
	餐椅
	[image: image38.png]



	基材为实木橡木，经过防潮，防火，防腐处理，游离甲醛释放量小于0.9MG/L,符合国家环保标准。油漆环保高级聚脂油漆，表面光滑亮丽。
	144
	把
	
	

	3
	大茶几
	[image: image39.png](|




	1.尺寸：1400×700×450mm (±5mm）；
2.主要材料：台面：钢化玻璃；
3.支架：不锈钢、烤漆钢架，确保稳定性；
4.表面处理：镜面抛光，提升美观与耐用性；
5.安全性设计：四角圆润打磨，降低碰撞风险；加装橡胶阻尼片、过盈配合连接件，增强结构牢固性。
	7
	张
	
	

	4
	沙发
	[image: image40.png]



	1.规格:长3500mm*宽900mm*高900mm（±50mm）；
2.面材：科技布。
3.海绵：经检测无刺激性气味、每平方米内弥和裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm、颜色均匀，允许轻微杂色黄芯。
4.实木锯材，木制件甲醛释放量≤0.05mg/L；含水率8%~13%；木制件外观虫蛀、贯通裂缝、树脂囊、节子、腐朽材、死节、孔洞、夹皮、树脂道、树胶道均未见缺陷。
5.成品沙发产品外形对称度：座面对称度≤4mm，背面对称度≤4mm，围边对称度≤2mm；产品用料一致检验合格；木材含水率8%~13%；防锈处理检测合格：内部的金属件和各类型弹簧等配件均应经防锈处理，不应有锈蚀；摩擦声检测合格：徒手揿压座面和背面，应无异常的金属件摩擦或撞击等响声；泡沫塑料要求：座面、其他部位表观（体积）密度均≥30kg/m³；回弹性能（C级）≥35%，压缩永久变形(C级）≤10%。
	7
	套
	
	

	5
	电视柜组合
	[image: image41.png]+




	1.矮柜规格：长3000mm*宽400mm*高350mm(±5mm）；
2.斗柜规格：长800mm*宽400mm*高900mm(±5mm）；
3.鞋柜规格：长1000mm*宽400mm*高600mm(±5mm）
4.主材：实木颗粒板，板材厚度≥17mm,符合GB18580-2001标准E1级要求。
5.封边条：采用PVC材质。
6.柜门拉手采用免拉手设计。
	7
	套
	
	

	6
	餐桌椅4+1
	[image: image42.png]



	1.桌尺寸：长1200mm 宽700mm 高750mm(±5mm)；
2.椅子尺寸：座高420mm，座深450mm，靠背高度700mm（±5mm）；
3.桌面：岩板（承重≥100kg）；
4.椅身：金属框架，单椅承重：80-150kg；
5.桌面承重：100-200kg；
6.底部设计：四脚+防滑垫/弧形底盘；
7.座椅角度：≥100°倾斜设计，符合人体工学；缓冲结构为高密度海绵；
8.配4把椅子。
	7
	套
	
	

	7
	1.5米床+床垫
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	实木床，铺宽1500m、铺长2000mm、铺高450mm、床头高900mm，立柱不低于40mm*80mm，床方不低于40mm*120mm，床下无抽屉。床板为均匀的实木板条，优于E1级标准。
	9
	张
	
	

	8
	橱柜
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	1.尺寸：长2500mm 宽600mm 高800mm(±5mm)；
2.额定电压：220V；
3.出风口径：180mm；
4.能效等级：一级能效；
5.半消声室噪声：71dB(A)；
6.最大静压：1100Pa；
7.CCC强制性认证：是。
	7
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	9
	床垫
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	规格：长2000*宽1500*高200mm（±10mm）
1.面料：采用阻燃麻绒面料，符合GB 18401-2010 国家纺织产品基本安全技术规范和GB 17927.2-2011 软体家具 床垫和沙发 抗引燃特性的评定 第2部分：模拟火柴火焰企业技术条件的标准，其中耐干摩擦≥5级；甲醛含量≤0.02mg/kg；可分解致癌芳香胺染料（禁用）。
2.海绵：采用国产定型高回弹海绵，长度、宽度极限偏差±10mm，厚度极限偏差±0.2mm，回弹率≥50%，拉伸强度≥165kpa，表观密度≥50kg/m³，撕裂强度≥2.5N/cm，游离甲醛（mg/kg）未检出，75%压缩永久变形≤3%，伸长率≥180%，65%/25%压缩比≥2.5，干热老化后拉伸强度≥130kpa，湿热老化后拉伸强度≥140kpa，感官要求：无刺激性气味，颜色均匀，每平方米内弥合裂缝总长小于100mm，最大裂缝小于30mm，干热老化后拉伸强度变化率±30%，湿热老化后拉伸强度变化率±30%。产品符合HJ 2547-2016《环境标志产品技术要求家具》、GB/T 10802-2006 《通用软质聚醚型聚氨酯泡沫塑料》。
	9
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	10
	床头柜
	[image: image46.png]



	1.规格：长400mm*宽400mm*高420mm(±5mm）
2.主材：实木。
3.柜门拉手采用纯铜材质。
	9
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	11
	窗帘
	
	一、窗帘面料

1.纤维成分：100%聚酯纤维；
2.环保指标：甲醛含量：≤75mg/kg，可分解致癌芳香胺染料：≤20mg/kg，不得检出致敏、致癌染料，pH值：4.0～9.0，无异味；
3.色牢度：耐水色牢度：变色、沾色≥3级，耐干摩擦色牢度：≥3级；
4.阻燃性能：执行标准：GB 20286-2006《公共场所阻燃制品及组件燃烧性能要求和标识》，阻燃等级B1级，损毁长度（经向）≤150mm，续燃时间（经向）≤5s，阴燃时间（经向）≤15s，燃烧滴落物：不能引燃脱脂棉。
二、有纺布带

纤维含量：100%玻璃纤维。
三、窗帘绑带

材质、全部技术指标与窗帘面料一致。
四、成品制作工艺要求

1.褶皱比例：1:2；
2.卷边规格：顶部卷边≥8cm；底部卷边≥8cm；左右侧边卷边≥3cm；
3.挂钩：不锈钢S型挂钩；
4.后整理：面料经过定型处理，成品波浪自然、褶皱挺括，褶皱间距均匀，垂感良好、外形美观。
	160
	米
	
	

	合计（元）
	


